ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 2 ноября 2013 года N 986

О классификации гидротехнических сооружений 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 
1. Установить, что гидротехнические сооружения подразделяются на следующие классы:
 
I класс - гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности;
 
II класс - гидротехнические сооружения высокой опасности;
 
III класс - гидротехнические сооружения средней опасности;
 
IV класс - гидротехнические сооружения низкой опасности.
 
2. Утвердить прилагаемые критерии классификации гидротехнических сооружений.
 
3. Установить, что если гидротехническое сооружение в соответствии с критериями, утвержденными настоящим постановлением, может быть отнесено к разным классам, такое гидротехническое сооружение относится к наиболее высокому из них.
 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
 
Председатель Правительства
 Российской Федерации
 Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства
 Российской Федерации от 2 ноября 2013 года N 986 

       Критерии классификации гидротехнических сооружений 
1. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от их высоты и типа грунта оснований:

Гидротехническое сооружение 
	Тип грунта основа-
 ния 
	Высота гидротехнического сооружения (метров) 

	  
	I класс 
	II класс 
	III класс 
	IV класс 
	
1. Плотины из грунтовых материалов 
	А
 
	более 80 
	от 50 до 80 
	от 20 до 50 
	менее 20 

	Б
 
	более 65 
	от 35 до 65 
	от 15 до 35 
	менее 15 

	В
 
	более 50 
	от 25 до 50 
	от 15 до 25 
	менее 15 
	
2. Плотины бетонные, железобетонные; 
	А
 
	более 100 
	от 60 до 100 
	от 25 до 60 
	менее 25 
	
подводные конструкции зданий 
	Б 
	более 50 
	от 25 до 50 
	от 10 до 25 
	менее 10 
	
гидростанций; судоходные шлюзы; судоподъемники и другие сооружения, участвующие в создании напорного фронта
 
	В 
	более 25 
	от 20 до 25 
	от 10 до 20 
	менее 10 
	
3. Подпорные стены 
	А
 
	более 40 
	от 25 до 40 
	от 15 до 25 
	менее 15 

	Б
 
	более 30 
	от 20 до 30 
	от 12 до 20 
	менее 12 

	В
 
	более 25 
	от 18 до 25 
	от 10 до 18 
	менее 10 
	
4. Морские
 причальные
 сооружения
 основного
 назначения
 
	А, Б, В 
	более 25 
	от 20 до 25 
	менее 20 
	- 
	
5. Морские
 внутрипортовые
 оградительные
 сооружения;
 береговые
 укрепления;
 струенаправляющие
 и наносоудержи-
 вающие дамбы
 и другие
 
	А, Б, В 
	- 
	более 15 
	15 и менее 
	- 
	
6. Ограждающие сооружения хранилищ жидких отходов
 
	А, Б, В 
	более 50 
	от 20 до 50 
	от 10 до 20 
	менее 10 
	
7. Оградительные сооружения; ледозащитные сооружения
 
	А, Б, В 
	более 25 
	от 5 до 25 
	менее 5 
	- 
	
8. Сухие и наливные доки; 
	А 
	- 
	более 15 
	15 и менее 
	- 
	
наливные док-камеры 
	Б, В 
	- 
	более 10 
	10 и менее 
	- 

Примечания: 1. Грунты подразделяются на: А - скальные; Б - песчаные, крупнообломочные и глинистые в твердом и полутвердом состоянии; В - глинистые водонасыщенные в пластичном состоянии.
 
2. Высота гидротехнического сооружения и оценка его основания определяются по данным проектной документации.
 
3. В позициях 4 и 7 вместо высоты гидротехнического сооружения принимается глубина основания гидротехнического сооружения.
 
2. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от их назначения и условий эксплуатации:

Гидротехническое сооружение 
	Класс
 гидротехнического
 сооружения 
	
1. Подпорные гидротехнические сооружения мелиоративных гидроузлов при объеме водохранилища, млн.куб.м:

	
свыше 1000
 
	I 
	
от 200 до 1000
 
	II 
	
от 50 до 200
 
	III 
	
50 и менее
 
	IV 
	
2. Гидротехнические сооружения гидравлических, гидроаккумулирующих, приливных и тепловых электростанций установленной мощностью, МВт:

	
более 1000
 
	I 
	
от 300 до 1000
 
	II 
	
от 10 до 300
 
	III 
	
10 и менее
 
	IV 
	
3. Гидротехнические сооружения атомных электростанций независимо от мощности
 
	I 
	
4. Гидротехнические сооружения и судоходные каналы на внутренних водных путях (кроме гидротехнических сооружений речных портов):

	
сверхмагистральных
 
	II 
	
магистральных и местного значения
 
	III 
	
5. Гидротехнические сооружения мелиоративных систем при площади орошения и осушения, обслуживаемой сооружениями, тыс.га:

	
свыше 300
 
	I 
	
от 100 до 300
 
	II 
	
от 50 до 100
 
	III 
	
50 и менее
 
	IV 
	
6. Каналы комплексного водохозяйственного назначения и гидротехнические сооружения на них при суммарном годовом объеме водоподачи, млн.куб.м:

	
свыше 200
 
	I 
	
от 100 до 200
 
	II 
	
от 20 до 100
 
	III 
	
менее 20
 
	IV 
	
7. Морские оградительные гидротехнические сооружения и гидротехнические сооружения морских каналов, морских портов при объеме грузооборота и числе судозаходов в навигацию:

	
свыше 6 млн. тонн сухогрузов (свыше 12 млн. тонн наливных) и свыше 800 судозаходов
 
	I 
	
от 1,5 до 6 млн. тонн сухогрузов (от 6 до 12 млн. тонн наливных) и от 600 до 800 судозаходов
 
	II 
	
менее 1,5 млн. тонн сухогрузов (менее 6 млн. тонн наливных) и менее 600 судозаходов
 
	III 
	
8. Морские оградительные гидротехнические сооружения и гидротехнические сооружения морских судостроительных и судоремонтных предприятий и баз в зависимости от класса предприятия
 
	II, III 
	
9. Оградительные гидротехнические сооружения речных портов, судостроительных и судоремонтных предприятий
 
	III 
	
10. Гидротехнические сооружения речных портов при среднесуточном грузообороте (усл. тонн) и пассажирообороте (усл. пассажиров):

	
свыше 15000 усл. тонн и свыше
 2000 усл. пассажиров (1 категория порта)
 
	III 
	
3501-15000 усл. тонн и 501-2000 усл. пассажиров (2 категория порта)
 
	III 
	
751-3500 усл. тонн и 201-500 усл. пассажиров (3 категория порта)
 
	III 
	
750 и менее усл. тонн и 200 и менее усл. пассажиров (4 категория порта)
 
	IV 
	
11. Морские причальные гидротехнические сооружения, гидротехнические сооружения железнодорожных переправ, лихтеровозной системы при грузообороте, млн. тонн:

	
свыше 0,5
 
	II 
	
0,5 и менее
 
	III 
	
12. Причальные гидротехнические сооружения для отстоя, межрейсового ремонта и снабжения судов
 
	III 
	
13. Причальные гидротехнические сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий для судов с водоизмещением порожним, тыс. тонн:

	
свыше 3,5
 
	II 
	
3,5 и менее
 
	III 
	
14. Строительные и подъемно-спусковые гидротехнические сооружения для судов со спусковой массой, тыс. тонн:

	
свыше 30
 
	I 
	
от 3,5 до 30
 
	II 
	
3,5 и менее
 
	III 
	
15. Стационарные гидротехнические сооружения средств навигационного оборудования
 
	I 
	
16. Временные гидротехнические сооружения, используемые на стадиях строительства, реконструкции и капитального ремонта постоянных гидротехнических сооружений
 
	IV 
	
17. Берегоукрепительные гидротехнические сооружения 
	III 

Примечания: 1. Класс гидротехнических сооружений гидравлических и тепловых электростанций установленной мощностью менее 1000 МВт, указанных в позиции 2, повышается на единицу в случае, если электростанции изолированы от энергетических систем. 

2. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 6, повышается на единицу для каналов, транспортирующих воду в засушливые регионы в условиях сложного гористого рельефа.
 
3. Класс гидротехнических сооружений участка канала от головного водозабора до первого регулирующего водохранилища, а также участков канала между регулирующими водохранилищами, предусмотренных позицией 6, понижается на единицу в случае, если водоподача основному водопотребителю в период ликвидации последствий аварии на канале может быть обеспечена за счет регулирующей емкости водохранилищ или других источников.
 
4. Класс гидротехнических сооружений речных портов, указанных в позиции 10, повышается на единицу в случае, если повреждения гидротехнических сооружений речных портов могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера.
 
5. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позициях 13 и 14, повышается на единицу в зависимости от сложности строящихся или ремонтируемых судов.
 
6. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 16, повышается на единицу в случае, если повреждения таких гидротехнических сооружений могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.
 
7. Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 17, повышается на единицу в случае, если повреждения берегоукрепительных гидротехнических сооружений могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера.
 
3. Классы защитных гидротехнических сооружений в зависимости от максимального напора на водоподпорное сооружение:

Защищаемые территории 
	Максимальный расчетный напор (метров) 
	
и объекты 
	I класс 
	II класс 
	III класс 
	IV класс 
	
1. Селитебные территории
 (населенные пункты)
 с плотностью жилого фонда
 на территории возможного
 частичного или полного
 разрушения при аварии
 на водоподпорном сооружении,
 1 кв.м на 1 га:

	  

	
свыше 2500
 
	свыше 5 
	от 3 до 5 
	до 3 
	- 
	
от 2100 до 2500
 
	свыше 8 
	от 5 до 8 
	от 2 до 5 
	до 2 
	
от 1800 до 2100
 
	свыше 10 
	от 8 до 10 
	от 5 до 8 
	до 5 
	
менее 1800 
	свыше 15 
	от 10 до 15
 
	от 8 до 10 
	до 8 
	
2. Объекты оздоровительно-
 рекреационного и санитарного назначения (не попадающие в позицию 1)
 
	- 
	свыше 15 
	от 10 до 15 
	менее 10 
	
3. Объекты с суммарным годовым объемом производства и (или) стоимостью единовременно хранящейся продукции, млрд. рублей:

	  

	
свыше 5
 
	свыше 5 
	от 2 до 5 
	до 2 
	- 
	
от 1 до 5
 
	свыше 8 
	от 3 до 8 
	от 2 до 3 
	до 2 
	
менее 1
 
	свыше 8 
	от 5 до 8 
	от 3 до 5 
	до 3 
	
4. Памятники культуры и природы 
	свыше 3 
	до 3 
	- 
	- 

4. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий:

Класс гидротех-
 нического сооруже-
 ния 
	Число
 постоянно
 проживающих
 людей, которые могут пострадать от аварии гидротехничес-
 кого сооружения (человек) 
	Число людей, условия жизнедеятель-
 ности которых могут быть нарушены при аварии гидротехничес-
 кого сооружения (человек) 
	Размер
 возможного
 материального
 ущерба без учета убытков владельца гидротехничес-
 кого сооружения (млн. рублей) 
	Характеристика территории распространения чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии
 гидротехнического
 сооружения 
	
I 
	более 3000 
	более 20000 
	более 5000 
	в пределах территории двух и более субъектов Российской Федерации

II 
	от 500 до 3000 
	от 2000 
	от 1000 
	в пределах 

	  
	до 20000 
	до 5000 
	территории одного
 субъекта
 Российской
 Федерации
 (двух и более
 муниципальных
 образований)

III 
	до 500 
	до 2000 
	от 100 до 1000 
	в пределах территории одного муниципального образования

IV 
	- 
	- 
	менее 100 
	в пределах территории одного хозяйствующего субъекта 

     

 Электронный текст документа
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
 Собрание законодательства
 Российской Федерации, N 45, 11.11.2013, ст.5820